**Хабарландыру № 38**

**"Ақтөбе облысының Денсаулық сақтау басқармасы" ММ ШЖҚ "Көпсалалы облыстық ауруханасы" МКК**

**медициналық бұйымдарды сатып алу үшін бағалы ұсыныстарға сұрату жолымен мемлекеттік сатып алуды өткізуі туралы хабарлайды**

Ақтөбе қаласы 10.04.2023жыл

"Ақтөбе облысының Денсаулық сақтау басқармасы" ММ ШЖҚ "Көпсалалы облыстық ауруханасы" МКК, Ақтөбе қаласы, Пацаева көшесі 7, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 4 маусымдағы № 375 қаулысына сәйкес"Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде, тергеу изоляторлары мен қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің мекемелерінде ұсталатын адамдар үшін медициналық көмектің қосымша көлемін бюджет қаражаты есебінен және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды және арнайы емдік өнімдерді сатып алуды, фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы" (Бұдан әрі-Қағидалар) мынадай атауларға бағалы ұсыныстарын сұрату тәсілімен медициналық мақсаттағы бұйымдар мен дәрілік заттарды сатып алуды өткізу туралы хабарлайды

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Тапсырыс берушінің атауы** | **Тауардың атауы** | **Техникалық сипаттамасы** | **Өлшем бірлігі** | **саны** | **Жеткізу шарттары (ИНКОТЕРМС 2000 сәйкес)** | **Тауарларды жеткізу мерзімі** | **Тауарларды жеткізу орны** | **Аван.өлшемі төлем %** | **Төлем** | **Бағасы**  | **Тендер тәсілімен мемлекеттік сатып алу үшін бөлінген сома, теңге** |
| 1 | ШЖҚ «КОА» МКК | Костный цемент с системой для вертебропластики PCD | Комплект предназначен для чрескожнойвертебропластики при лечении вертебральныхопухолей, компрессионных переломовтел позвонков на фоне остеопороза. | Дана (штука) | 20 | DDP | Тапсырыс беруші өтінім берген күннен бастап 5 күнтүзбелік күн ішінде | Ақтөбе қаласы, Пацаева көшесі 7 | 0 | Ақы төлеу жоғары тұрған ұйымның қаржыландырылуына қарай жүргізіледі | 272 950 | 5 459 000 |
| 2 | ШЖҚ «КОА» МКК | Заменитель твердой мозговой оболочкиРазмер 7,5х7,5,  | Заменитель ТМОЗаменитель твердой мозговой оболочки 7,5 х 7,5 см. Двухслойное объемное изделие из коллагена типа I/III, изготовлен из 12 ± 4 мг/см2 перикарда и 10 ± 2 мг/см2 губкоподобных компонентов. Протез твердой мозговой оболочки состоит из высокоочищенного коллагена, который производят из бычьего перикарда и коровьего расщепленного кожного лоскута. Специальный процесс производства гарантирует, что протез полностью очищен от неколлагеновых компонентов, таких как энзимы, липиды и неколлагеновые протеины. После имплантации протез колонизируется клетками эндогенной соединительной ткани, т.е. происходит регенерация. В этом отношении особенно важны такие свойства про­теза, как волокни­стая структура, небольшая толщина материала и хо­рошая совместимость с тканью организма пациента. Флисоподобная пористая сторона протеза обеспечивает способность прочно приклеиваться к краям дефекта ТМО. Стерильный, одноразовый. Размер: 7,5см х 7,5 см. В упаковке 1 штука. | Дана (штука) | 2 | DDP | Тапсырыс беруші өтінім берген күннен бастап 5 күнтүзбелік күн ішінде | Ақтөбе қаласы, Пацаева көшесі 7 | 0 | Ақы төлеу жоғары тұрған ұйымның қаржыландырылуына қарай жүргізіледі | 250 000 | 500 000 |
| 3 | ШЖҚ «КОА» МКК | Пластина передняя шейная размером (мм) 23,25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49,51, 53, 55, 58, 61, 64, 67, 70, 73, 76 | Пластины для фиксации шейного отдела позвоночника – один, два или три уровня фиксации. Длинной от 23 до 76 мм (по заявке конечного получателя). Пластины на один-два сегмента шагом два мм, пластины на три сегмента шагом 3 мм. Пластины имеют симметричный дизайн с попарно расположенными отверстиями для фиксирующих винтов, между которыми имеется блокирующий механизм. Конструкция встроенного блокирующего «замка» позволяет визуально контролировать запирание винтов. Ширина пластин 17 мм, профиль 2 мм. Широкие «окна» пластин позволяют сохранять хороший визуальный контроль трансплантата и подлежащих тканей. На торцевых краях пластины с обеих сторон имеются срединные выемки для облегчения центрации пластины. Изготовлены из сплава титана, градация V, американский стандарт ASTMF136, немецкий стандарт DIN 17850.Размеры (мм) 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 58, 61, 64, 67, 70, 73, 76 | Дана (штука) | 6 | DDP | Тапсырыс беруші өтінім берген күннен бастап 5 күнтүзбелік күн ішінде | Ақтөбе қаласы, Пацаева көшесі 7 | 0 | Ақы төлеу жоғары тұрған ұйымның қаржыландырылуына қарай жүргізіледі | 103 114 | 618 684 |
| 4 | ШЖҚ «КОА» МКК | Винт с переменным углом наклона самосверлящий/самонарезающий (мм) 13, 15, 17Для пернедних шейных пластин | Самосверлящий/самонарезающий винт с возможностью изменения угла атаки при фиксации пластины, диаметром 4.0 или 4.5 мм, длинной от 13 до 15 мм (по заявке конечного получателя). Троакарный кончик самосверлящего винта позволяет перфорировать кортикальный слой под различными углами. Самонарезающий винт имеет коническую резьбу с уменьшением диаметра резьбы на конце винта. Перфорация кортикального слоя обеспечивается прохождением специальным инструментом до установки винта. Головка винта низкопрофильная с шестигранным отверстием для фиксации блокирующей отвертки. Изготовлен из сплава титана, градация V, американский стандарт ASTMF136, немецкий стандарт DIN 17850.диаметром (мм) 4.0, 4.5; длинной (мм) 13, 15, 17(синие) | Дана (штука) | 30 | DDP | Тапсырыс беруші өтінім берген күннен бастап 5 күнтүзбелік күн ішінде | Ақтөбе қаласы, Пацаева көшесі 7 | 0 | Ақы төлеу жоғары тұрған ұйымның қаржыландырылуына қарай жүргізіледі | 11 409 | 342 270 |
| 5 | ШЖҚ «КОА» МКК | Кейдж шейный (ChM) | Системы кейджей разной ширины, высоты и геометрических характеристик, которые могут быть вставлены между двумя шейно-позвоночными дисками для поддержки и коррекции во время операций по интеркорпоральномуспондилодезу для фиксации и ускорения сращения костей во время нормального процесса заживления после хирургической коррекции нарушений позвоночника. Вогнутые геометрические формы имплантатов позволяют упаковывать их insitu. Системы кейджей должны состоять из клеток PEEK (полиэфирэфиркетона), материал PEEK (Polieteroeteroketon). Размеры 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (в зависимости о заявки конечного получателя). | Дана (штука) | 2 | DDP | Тапсырыс беруші өтінім берген күннен бастап 5 күнтүзбелік күн ішінде | Ақтөбе қаласы, Пацаева көшесі 7 | 0 | Ақы төлеу жоғары тұрған ұйымның қаржыландырылуына қарай жүргізіледі | 103 420 | 206 840 |
| 6 | ШЖҚ «КОА» МКК | Стержень TANT30, 35, , 40, 45, 50, 53, 55, 60, 65, 70, 75, 80,85,90,95,100 | Стержень – изготовлен из титанового сплава марки Ti-6Al-4V, градация V, американский стандарт ASTM F136, немецкий стандарт DIN 17850. Гладкий стержень для жесткой фиксации имеет предизогнутую по поясничному лордозу форму. Стержень не тримингуется - длинна стержня подбирается интаоперационно путем измерения расстояния между головками винтов с помощью специального инструментария. Стержень с одной стороны имеет конусовидный кончик длинной 10 мм для прохождения мягких тканей с минимальной их травматизацией; с другой стороны, конусовидный кончик имеет вырезку длинной 7 мм для захвата специальным инструментом в процессе введения стержня в головки винтов. - Диаметр 5.5 мм. - Длина от 30 до 90 мм, шаг 5 мм.длинной (мм) 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 Для канюлированных винтов | Дана (штука) | 5 | DDP | Тапсырыс беруші өтінім берген күннен бастап 5 күнтүзбелік күн ішінде | Ақтөбе қаласы, Пацаева көшесі 7 | 0 | Ақы төлеу жоғары тұрған ұйымның қаржыландырылуына қарай жүргізіледі | 65356 | 326 780 |
| 7 | ШЖҚ «КОА» МКК | Винт канюлированный многоосевой для стержня | Винт канюлированныймногоосевой для стержня диаметром (мм) 5.5, размером (мм) 4.5, 5.5, 6.5; длинной (мм) 35, 40, 45, 50, 55 – Изготовлен из титанового сплава, градация V, американский стандарт ASTM F136, немецкий стандарт DIN 17850. Многоосевой винт с самонарезающей резьбой, с постоянным широким шагом и диаметром, головкой «камертонного типа», на торцевых гранях которой имеются по две вертикальных прорези 1\*4 мм, а на боковых стенках - по два круглых гнезда диаметром 4 мм, основание головки винта на протяжении нижней трети имеет меньший диаметр (на 2 мм), чем на протяжении верхнего отдела. Кончик педикулярного винта имеет тупую форму (60°). Головка винта фиксирована к ножке сферическим штампованным соединением; конец ножки, фиксированный в головке, сферической формы с внутренним шестигранным шлицем для фиксации отвертки в процессе имплантации. Ножка винта имеет резьбу с постоянным шагом 14.8 и уменьшающейся глубиной от конца к основанию, от 1,49 до 0,35 мм. Ножка винта имеет канюлю диаметром 0.8 мм. Размеры: диаметр (мм) 4.5, 5.5, 6.5, длина от 35 до 55 мм с шагом 5 мм. Размеры головки винта: высота 16.1 мм, сагиттальная ширина 9.2 мм, диаметр 12.63 мм. Высота профиля 16.1 мм, диаметр футпринта 11 мм. Угол наклона головки винта относительно оси ножки винта составляет 28° при любом диаметре ножки винта.диаметром (мм) 5.5, размером (мм) 5.5, 6.5, 7.5; длинной (мм) 35, 40, 45, 50, 55 | Дана (штука) | 20 | DDP | Тапсырыс беруші өтінім берген күннен бастап 5 күнтүзбелік күн ішінде | Ақтөбе қаласы, Пацаева көшесі 7 | 0 | Ақы төлеу жоғары тұрған ұйымның қаржыландырылуына қарай жүргізіледі | 94 967 | 1 899 340 |
| 8 | ШЖҚ «КОА» МКК | Гайка для стержня | Гайка для стержня диаметром (мм) 5.5 с внутренней резьбой – блокирующая гайка для канюлированных винтов, состоящая из двух частей: нижней фиксирующей высотой 4,5 мм, погружающейся в головку имплантата, имеющей внешнюю резьбу G4, и верхней, сепарируемой при затягивании. Сепарируемая часть круглого сечения имеет прямоугольный внутренний шлиц для плотной фиксации в фиксирующем держателе. Сепарируемая часть гайки, имеет высоту 4,5 мм. На блокирующей части гайки сверху имеется шестигранный внутренний шлиц для ревизионного вмешательства. Размер посадочного гнезда гайки – 8 мм. Внешняя резьба G4 имеет шаг 1,33 мм и является реверсивной, т.е. имеет противоположный (относительно стандартной резьбы) угол наклона: с горизонтальной плоскостью образует угол -5˚. На погружаемой плоской нижней поверхности гайки имеется «протрузионный» шип.диаметром (мм) 5.5 с внутренней резьбой (для канюлированных винтов) | Дана (штука) | 20 | DDP | Тапсырыс беруші өтінім берген күннен бастап 5 күнтүзбелік күн ішінде | Ақтөбе қаласы, Пацаева көшесі 7 | 0 | Ақы төлеу жоғары тұрған ұйымның қаржыландырылуына қарай жүргізіледі | 21 179 | 423 580 |
| 9 | ШЖҚ «КОА» МКК | Выкусыватель4 mm | Выкусыватель по SPURLING, прямой 4х10 мм 180 ммИнструменты для операций на позвоночнике | Дана (штука) | 1 | DDP | Тапсырыс беруші өтінім берген күннен бастап 5 күнтүзбелік күн ішінде | Ақтөбе қаласы, Пацаева көшесі 7 | 0 | Ақы төлеу жоғары тұрған ұйымның қаржыландырылуына қарай жүргізіледі | 642 000 | 642 000 |
| 10 | ШЖҚ «КОА» МКК | Выкусыватель по 2 000 | Выкусыватель по KERRISON, костный, разборный 3 мм 180 мм, режущий вверх под углом 130°Инструменты дляопераций на позвоночнике | Дана (штука) | 1 | DDP | Тапсырыс беруші өтінім берген күннен бастап 5 күнтүзбелік күн ішінде | Ақтөбе қаласы, Пацаева көшесі 7 | 0 | Ақы төлеу жоғары тұрған ұйымның қаржыландырылуына қарай жүргізіледі | 724 000 | 724 000 |
| 11 | ШЖҚ «КОА» МКК | Костные кусачки | Кусачки SQ.line по LUER-STILLE, костные, усиленные, изогнутые, 8 мм, 240 ммИнструменты для операций на позвоночнике Инструменты для операций на позвоночнике | Дана (штука) | 1 | DDP | Тапсырыс беруші өтінім берген күннен бастап 5 күнтүзбелік күн ішінде | Ақтөбе қаласы, Пацаева көшесі 7 | 0 | Ақы төлеу жоғары тұрған ұйымның қаржыландырылуына қарай жүргізіледі | 684 000 | 684 000 |
| **ИТОГО** |  |  | **11 826 494** |

**Тауарларды жеткізу орны:** Ақтөбе қаласы, ШЖҚ «Көпсалалы облыстық аурухана», Пацаев көшесі 7.

Тапсырыс беруші және орналасқан жері:

"Ақтөбе облысының Денсаулық сақтау басқармасы" ММ ШЖҚ "Көпсалалы облыстық ауруханасы" МКК, Пацаев көшесі 7.

Әрбір әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін жапсырылған түрде бір бағалық ұсынысты ғана ұсынады. Конверт Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша жеке немесе заңды тұлғаның қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыруға құқығын растайтын рұқсатты қамтиды, тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімдерде лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімі арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын құжаттар, осы Қағидалардың 4-тарауында белгіленген, сондай-ақ фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы мен көлемі.

Баға ұсыныстарын берудің соңғы мерзімі сағат 10.00-ге дейін (Ақтөбе қ. уақыты бойынша) 2023 жылдың 17 сәуір күніне дейін келесі мекен-жай бойынша: Ақтөбе қ., Пацаев к-сі, 7, №1 кабинет.

Баға ұсыныстары бар конверттер сағат 11.00 - де (Ақтөбе қ.уақыты бойынша) 2023 жылдың күніне 17 сәуір дейін келесі мекен-жай бойынша ашылады: Ақтөбе қ., Пацаев к-сі, 7. Конверттерді ашу кезінде әлеуетті жеткізушілер қатысуға болады.

Қосымша ақпарат пен анықтаманы осы телефон арқылы алуға болады:**8 (7132) 550 400.**